**附件1：核与辐射卫生应急救援物资采购项目要求（第二次）**

一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、本项目不允许转包、分包、联合体投标（提供承诺函）。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价为无效报价；3、供应商提供相同品牌产品的，以其中通过审查且报价最低的一家供应商参加比价；报价相同的，由采购人组织二次报价）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 最高限价单价（元） | 小计金额（元） |
| 1 | 可移动简易防护注射推车 | 1、注射防护车由L型防护屏和304不锈钢注射推车组成；  2、主要材质：铅、铅玻璃和304不锈钢；  3、L型防护屏用于药品与人体的隔离及躯干防护，铅防护当量：≥20mm Pb；  4、L型防护屏尺寸：宽\*长\*高420mm \*450mm \*490mm（±5mm)；  5、铅视窗尺寸：宽\*长\*厚200mm \*250mm \*50mm (±5mm)；  6、铅视窗防护当量：≥20mm Pb；  7、注射推车尺寸：宽\*长\*高440mm \*570mm\*1200mm(±5mm)；  8、固定式不锈钢托盘；  9、4个带锁止的承重万向脚轮，可以移动或固定放置；  10、充电式照明灯；  11、配置铅垃圾箱，铅防护当量：≥20mm Pb；  12、验收时须提供厂家出厂检测报告并符合防护参数（提供承诺函，格式自拟）。 | 1辆 | 16000 | 16000 |
| 2 | 帐篷 | 加厚防水布、围墙800D涂层帆布，金属支架、抗风防雨性强、有窗户；面积≧10平米，最低高度≧1.4米，最窄边≧2.7米。 | 2顶 | 500 | 1000 |
| 3 | 对讲机 | 1. 发射功率≥10W，信道储存≥100个，有效距离5-15公里； 2. 2.≥4000mAh容量电池，可连续使用24小时，待机时间≥240小时；   3.独立芯片，具有过温、过流、过压、短路、过载、欠压保护功能；  4. 防护等级≥IP54。 | 6部 | 300 | 1800 |
| 4 | 治疗推车 | 可移动、可锁止；不锈钢材质和台面；带抽屉、台面边护栏、可拆卸污物桶；承重≥200公斤；长\*宽\*高860mm\*480mm\*800mm（±5mm）。 | 3辆 | 900 | 2700 |
| 5 | 病床配床头柜 | 病床：可移动、可锁止、金属材质、可起背、落腿抬腿、左右翻身、床上排便孔、带餐桌板、有床垫、有两侧防护栏、输液架。病床尺寸：长\*宽\*高2000mm\*900mm\*500mm（±5mm）；  床头柜：金属材质、有抽屉和柜子床头柜尺寸：长\*宽\*高 750mm\*440mm\*400mm  （±5mm）。 | 4套 | 2100 | 8400 |
| 合计总金额：29900.00元，该价格含货物、运输、人工、安装等全部含税价格，采购人不再单独支付其他费用。 | | | | | |

1. 送货及安装期限：接到采购人通知之日起10个工作日内完成送货。
2. 配送地点：宜宾市第一人民医院。

五、付款方式：完成验收合格，收到供应商出具的正式发票，通过采购人付款审签流程后30日内支付已送且验收合格货物总金额100%的款项。

**注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。**